**TP 100**

Ministerstvo dopravy

odbor pozemních komunikací

**ZÁSADY PRO ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ**

**NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH**

**TECHNICKÉ PODMÍNKY**

***Pracovní verze revize TP pro 1. čtení***

KVĚTEN 2014

*Předmětem 1. pracovní verze revize TP 100 je zpracování výchozího podkladu pro první čtení předpisu.*

*K tomuto účelu byl původní podklad (2. vydání TP 100 zpracovaných CDV Brno z roku 2006) převeden do elektronické podoby, zapracovány změny některé změny formálního charakteru, změny grafiky, některé věcné změny vyplývající z úvodních připomínek k revizi a ze zkušeností a připomínek ke stávajícím TP 100. Záměrem je, již k této první pracovní verzi získat odpovídající soubor podnětů a připomínek.*

*Přehled základních změn:*

* *Formální:*

*- upraveno a opraveno členění jednotlivých článků*

*- upravena grafika obrázků.*

* *Věcné:*

*- aktualizace souvisejících právních a technických předpisů*

*- zapracování změn vyplývajících z novel právní úpravy*

*- zapracování změn v návaznosti na revizi TP 65*

*- zapracování nových článků týkajících se užívání symbolů pro dálnici a mýtné*

*- zapracování úpravy týkající se spirálovité okružní křižovatky*

*- vypuštění části týkající se ODZ pro cyklisty – odkaz na TP 179.*

* *Podněty k projednání:*

*- posouzení stávající koncepce a členění TP, ODZ se mimo D a SMV příliš neliší*

*- možnosti předčasného uvádění čísla silnice*

*- účelnost a případný rozsah převzetí ODZ z jiného předpisu, zejména MD (turistické*

*cíle)*

*- vedení tras mezinárodních silnic*

*- doplnění škály výšky písma.*

*Další poznámky:*

*Přílohu se seznamem cílů se předpokládá zachovat. V další etapě zpracování se předpokládá její aktualizace s ohledem na výstavbu komunikací a poznatky z praxe. Je na zvážení, zda do TP nezapracovat i systém uvádění cílů na dálnicích a SMV.*

*Seznam bude opět doplněn mapovou přílohou. V tomto směru budou zřejmě využity mapové podklady ŘSD. Vzhledem k elektronické podobě nebudou omezující rozměry mapy.*

*Podstatnější změny jsou v návrhu barevně zvýrazněny.*

*V této verzi není zavedeno číslování obrázků, úpravy budou provedeny v průběhu dalšího zpracování.*

**ÚVOD**

Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích (dále jen „Zásady“) upravují podrobnosti o užití, provedení a umísťování svislých dopravních značek uvádějící vybrané cíle a směry k jejich dosažení a označující obslužná dopravní zařízení.

Zásady obsahují vzorová řešení orientačního dopravního značení vybraných dopravních situací. Při řešení konkrétní dopravní situace je nutno respektovat místní podmínky a z uvedených Zásad vycházet. Jednotné užití a provedení orientačních dopravních značek je základním předpokladem pro správnou orientaci účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích a tím i přispívá ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Obsahem zásad není orientační dopravní značení pro cyklisty, které je řešeno v rámci samostatných TP 179. Obsahem Zásad rovněž není orientační dopravní značení vyjádřené pomocí proměnných dopravních značek jako součást systému vyznačujícího odklonové nebo naváděcí trasy při regulaci dopravy.

Pro užití dopravních značek je rozhodující jejich význam, který je stanoven v zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zásady platí pro všechny druhy pozemních komunikací, tj. pro dálnice, silnice, místní a účelové komunikace.

Ustanovení platná pro dálnici platí i pro pozemní komunikaci označenou jako silnice pro motorová vozidla (SMV), pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak.

Zásady doplňují a zpřesňují TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.

Rozměry, barvy a provedení dopravních značek podrobněji upravují zejména:

- ČSN EN 12899 -1 Stálé svislé dopravní značení. Část 1: Stálé dopravní značky,

- VL 6.1 Vybavení pozemních komunikací. Svislé dopravní značky.

**Část A VŠEOBECNĚ**

**1 ZÁKLADNÍ POJMY A SOUVISÍCÍ PŘEDPISY**

**1.1 Všeobecně**

1. Obsahem této kapitoly je systematika umísťování vybraných informativních značek ODZ na dálnicích, silnicích, místních a účelových komunikacích a jejich provedení hlediska volby cílů a barevnosti.
2. Pro účely těchto Zásad je problematika ODZ dále rozdělena do následujících částí:

- ODZ v obci (část B),

- ODZ mimo obec (část C),

- ODZ na dálnicích (část D),

- ODZ obslužných dopravních zařízení (část E),

- ODZ pro cyklisty (část F),

- ODZ kulturních, turistických a komunálních cílů (část G),

- označování názvů ulic (část H).

(3) Rozdělení pozemních komunikací do kategorií a tříd podle určení a dopravního významu vychází ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a případně z ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

**1.2 Názvosloví**

Pro účely těchto Zásad mají dále uvedené pojmy následující význam:

(1) „Provozem“ se rozumí provoz na pozemních komunikacích upravený zákonem č. 361/2000 Sb***.***

(2) „Vozovkou“ se rozumí část pozemní komunikace určená převážně pro jízdu vozidel.

1. „Orientačním dopravním značením“ (dále jen „ODZ“) se rozumí soubor dopravních značek

sloužících k orientaci účastníka provozu, k vyhledání a dosažení vybraného cíle.

1. „Informačním údajem“ se rozumí jednotlivý prvek ODZ užitý na příslušné dopravní značce, tj. cíl,

číslo silnice, číslo udávající vzdálenost, symbol jiné dopravní značky apod. Za informační údaj se nepovažuje šipka.

1. „Cílem“ se rozumí zeměpisný název obce, případně název její části nebo pro orientaci významný

souhrnný název určité oblasti (centrum, lázeňská zóna, průmyslová zóna apod.) a dále kulturní,

turistický, komunální nebo dopravně významný objekt.

1. „Obcí“ se rozumí zastavěné území, jehož začátek a konec je označen dopravními značkami č. IS 12a a č. IS 12b (na účelové komunikaci se uvedené značky zpravidla neumísťují).
2. „Subplochou“ se rozumí ohraničená plocha na dopravní značce určité barvy vložená do jiné

(základní) plochy odlišné barvy.

1. „Velkoplošnou značkou“ se rozumí dopravní značka ODZ v provedení tabule přesahující rozměr

1,5 x 1,5 m. Velikost konkrétní značky se odvozuje z množství a velikosti informačních údajů

uvedených na značce a jejich umístění na značce.

**1.3 Souvisící právní a technické předpisy**

Pro ODZ prováděné ve smyslu těchto zásad mají význam evropské dohody, právní předpisy a technické normy a technické podmínky, které jsou uvedeny v následujícím přehledu.

**1.3.1 Evropské dohody**

- Evropská dohoda o hlavních silnicích s mezinárodním provozem (AGR).

**1.3.2 Právní předpisy**

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů,

- vyhláška č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

* vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky,ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,

* nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

**1.3.3 Technické normy**

- ČSN EN 12899 - 1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky,

- ČSN EN 12767 Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci.

Požadavky a zkušební metody,

- ČSN EN 1436 +A1 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení,

- ČSN EN 1463 – 1 Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a

funkční charakteristiky,

- ČSN EN 1463 – 2 Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky - Část 2: Základní požadavky a

funkční charakteristiky,

- ČSN 73 6100 – 1 Názvosloví pozemních komunikací – Část 1: Základní názvosloví,

- ČSN 73 6100 – 2 Názvosloví pozemních komunikací – Část 2: Projektování pozemních komunikací,

- ČSN 73 6100 – 3 Názvosloví pozemních komunikací – Část 3: Vybavení pozemních komunikací,

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,

* ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,

- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů,

- ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště (obě

části).

**1.3.4 Technické podmínky**

- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,

- TP 103 Navrhování obytných a pěších zón,

- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

- TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích,

- TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné provozní

informace na pozemních komunikacích,

- TP 145 Zásady pro navrhování průtahů silnic obcemi,

- TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace,

- TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích,

**1.3.5 Metodické pokyny MD**

- Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK), č. j. 1/2013-120-TN/2 v platném znění,

- Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích (KTZ) v platném znění.

**1.3.6 Vzorové listy**

- VL 6.1 Vybavení pozemních komunikací. Svislé dopravní značky.

**2 ZÁSADY ORIENTAČNÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**

**2.1 Všeobecně**

1. ODZ musí poskytovat účastníku provozu přesné a jednoznačné informace o cílech a směrech k nim.Tyto informace musí umožňovat vyhledání a dosažení cíle. Při navrhování ODZ je nutno posuzovat zejména logiku řešení, informační efekt a místní prostorové možnosti.
2. Informace na dopravních značkách musí být přehledné a čitelné z dostatečné vzdálenosti. Tomuto hledisku je nutno přizpůsobit volbu druhu a počtu informací, provedení značek a jejich umístění ve vztahu k vedení provozu. Z toho se vychází při grafickém řešení značky zohledňující vhodnou skladbu, provedení, umístění jednotlivých informačních údajů a šipek na značce.
3. ODZ je součástí celého systému dopravního značení. Nemá odvádět pozornost od jiných významných dopravních značek (zejména upravujících přednost v jízdě, zákazy, příkazy apod.), zakrývat jiné dopravní značky, světelné signály, dopravní zařízení nebo zařízení pro provozní informace, případně neúměrně zvyšovat počet dopravních značek nad míru možnosti vnímání.
4. Informační údaje užité na dopravních značkách ODZ musí být v souladu s údaji obsaženými ve veřejně přístupných mapách.
5. Vhodná skladba, provedení a umístění jednotlivých prvků grafického řešení dopravní značky ovlivňuje zásadním způsobem čitelnost značky. Provedení, umístění a velikost informačních údajů a šipek musí zajistit včasné předání potřebné informace pro účastníka provozu, zejména pro řidiče motorového vozidla. Přitom je nutno sledovat hledisko účelnosti užití těchto prvků při respektování hranice maximálního počtu informačních údajů podle A.2.3.2. V případě návěsti se z počtu a velikosti jednotlivých prvků odvozuje i výsledný rozměr velkoplošné značky.
   1. **Dopravní značky**
6. Pro účely ODZ jsou užívány zejména dopravní značky ze skupiny informativních značek směrových. Jedná se zejména o následující dopravní značky:

„Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem)“ - č. IS 1a, č. IS 1c.

„Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli)“ - č. IS 1b, č. IS 1d.

„Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem)“ - č. IS 2a, č. IS 2c.

„Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)“ - č. IS 2b, č. IS 2d.

„Směrová tabule (s jedním cílem)“ - č. IS 3a, č. IS 3c.

„Směrová tabule (s dvěma cíli)“ - č. IS 3b, č. IS 3d.

„Směrová tabule (s jedním místním cílem)“ - č. IS 4a, č. IS 4c.

„Směrová tabule (s dvěma místními cíli)“ - č. IS 4b, č. IS 4d.

„Směrová tabule k jinému cíli“ - č. IS 5.

„Návěst před křižovatkou“ - č. IS 6a, č. IS 6b, č. IS 6c, č. IS 6d, č. IS 6e, č. IS 6f,

č. IS 6g, č. IS 9a, č. IS 9b, č. IS 9c.

„Výjezd“ - č. IS 7a, č. IS 7b.

„Dálková návěst“ - č. IS 8a, č. IS 8b.

„Obec“ - č. IS 12a.

„Konec obce“ - č. IS 12b.

„Obec v jazyce národnostní menšiny“ – č. IS 12c

„Konec obce v jazyce národnostní menšiny“ – č. IS 12d

„Blízká návěst“ – č. IS 13.

„Jiný název“ – č. IS 15a.

„Dálnice“ – č. IS 16a.

„Silnice I. třídy“ - č. IS 16a, č. IS 16b.

„Silnice II. třídy“ - č. IS 16c.

„Silnice pro mezinárodní provoz“ - č. IS 17.

Dopravní značky uvádějící informační údaje pro cyklisty – č. IS 19a, č. IS 19b, č. IS 19c, č. IS 19d,

č. IS 20, č. IS 21a, č. IS 21b, č. IS 21c, č. IS 21d.

Dopravní značky označující název ulice – č. IS 22a, č. IS 22b, č. IS 22c, č. IS 22d, č. IS 22e, č. IS   
 22f.

Dopravní značky označující kulturní, turistický nebo komunální cíl – č. IS 23, č. IS 24a, č. IS 24b, č.

IS 24c.

Dopravní značky označující obslužné dopravní zařízení - č. IP 11a, IP 13d, č. IJ 5, č. IJ 7, č. IJ 8, č.

IJ 10, č. IJ 11a, č. IJ 11b, č. IJ 12.

1. Při užití a umísťování výše uvedených dopravních značek se postupuje podle TP 65 s případnými odchylkami stanovenými těmito Zásadami.
2. Provedení dopravních značek z hlediska konstrukce, užití retroreflexních materiálů, typu písma a dalších podmínek stanoví ČSN EN 12899 -1, TP 65, Vzorové listy VL 6.1 a tyto Zásady.

**2.3 Informační údaje**

**2.3.1 Všeobecně**

Rozsah informačních údajů musí vycházet z možností jejich vnímání v podmínkách silničního provozu. Nutné je i zohledňovat technické možnosti dopravního značení zejména z hlediska počtu, rozměrů a podmínek umístění dopravních značek.

Podrobnosti o umístění a grafickém provedení informačních údajů na dopravní značce upravují Vzorové listy VL 6.1.

**2.3.2 Počet a pořadí**

1. Na jedné dopravní značce, resp. na kombinaci značek užitých společně, se nedoporučuje užití více než 10 informačních údajů.
2. Pořadí informačních údajů se ve svislé rovině počítá odshora dolů, ve vodorovné rovině zleva doprava.

**2.3.3 Opakování**

1. Při volbě a užití cíle a čísla dálnice a čísla silnice platí zásada jejich opakování až do dosažení příslušného cíle. Informační údaj vztahující se k hlavnímu směru nemusí být uveden (opakován) před křižovatkou s dopravně málo významnou pozemní komunikací.
2. Pozornost je nutno věnovat uvádění (opakování) čísla silnice pro mezinárodní provoz, a to zejména v situaci, kdy trasa této silnice mění směr nebo přechází na jinou silnici podle národního označení (seznam silnic pro mezinárodní provoz je uveden v příloze). V této souvislosti je nutno brát do úvahy skutečnost, že číslo silnice pro mezinárodní provoz se neuvádí na příslušné směrové tabuli. Z tohoto důvodu se zpravidla před takovou křižovatkou umísťuje příslušná dopravní značka „Návěst před křižovatkou“.
3. Stejný informační údaj musí být opakován na všech značkách vztahujících se k jedné křižovatce a k jednomu směru. Způsob užití, provedení a umístění jednotlivých značek s ohledem na stavební uspořádání křižovatky a dopravní význam křižující pozemní komunikace je uveden následujících částech B, C, D.
4. Požadavek na opakování informačního údaje neplatí pro případ užití zahraničního cíle anebo souhrnného cíle. Tyto cíle se užívají s přihlédnutím k místním podmínkám a s ohledem na počet informačních údajů. V případě stísněných poměrů lze v odůvodněném případě upustit od uvedení (opakování) blízkého cíle, a to za předpokladu, že to nebude na úkor orientace účastníka provozu

**2.3.4 Cíle**

**2.3.4.1 Všeobecně**

Konkrétní dálnici, silnici I. třídy jsou přiřazeny dálkové, blízké a doplňkové cíle. Vybraným pozemním komunikacím je přiřazen i zahraniční cíl. Seznam zahraničních dálkových, doplňkových a blízkých cílů pro účely ODZ je uveden v příloze. Při volbě cílů je třeba z tohoto seznamu vycházet. Ve výjimečných případech a za současného splnění obecných zásad v části A lze cíle (kromě dálkových) dle konkrétních podmínek upravit.

**2.3.4.2 Druhy**

**- Zahraniční cíl** je zejména dopravně významné město (případně hraniční přechod) na území sousedního státu ležící na trase, která je pokračováním značené silnice.

**- Dálkový cíl** je zejména hlavní město, okresní město, významné hospodářské středisko nebo obec s křižovatkou dopravně významných silnic, a hraniční přechod. Dané silnici je přiřazen konkrétní dálkový cíl (dálkové cíle). Příslušný dálkový cíl (dálkové cíle) se na dané silnici nebo v její blízkosti nachází, případně se nachází na navazující silnici, pokud jiný vhodný cíl není k dispozici.

**- Blízký cíl j**e zejména větší obec nebo obec nacházející se na křižovatce dopravně významných silnic. Příslušný blízký cíl se na dané silnici nebo v její blízkosti nachází.

**- Doplňkový cíl** je obec, zejména důležité správní středisko, významné hospodářské nebo dopravní středisko, nacházející se mimo značenou trasu silnice. Z této silnice je k němu zajištěno dopravní připojení.

**- Místní cíl** je část obce, městská část, městská čtvrť, katastrální území, název sídliště nebo centrum obce. Samostatný nápis „Centrum“ se provádí písmem malé abecedy, první písmeno je velké; při jeho kombinaci s názvem města se celý nápis provádí písmem malé abecedy za pomlčkou (např. „PRAHA – centrum“).

- **Kulturní nebo turistický cíl** je zejména dopravně přístupná kulturní památka, historicky významný nebo památný objekt. Takto se označují zejména následující objekty:

zámek

hrad

zřícenina

tvrz

klášter

kostel

kaple

technická památka

archeologická lokalita

městská památková rezervace

městská památková zóna

vesnická památková rezervace

vesnická památková zóna

muzeum

muzeum – rodný dům

skanzen

památka moderní architektury

zoologická zahrada (ZOO)

židovská památka

vojenská památka

lázně

přírodní nebo krajinářská zajímavost (přírodní památka)

rozhledna

jeskyně

významné místo


památka UNESCO.

Uvedené kulturní a turistické cíle lze doplnit příslušnými piktogramy. Jejich provedení a užití na dopravních značkách upravuje Metodický pokyn MD.

*Dopravní přístupností se rozumí i dopravní připojení parkoviště určeného pro stání* *vozidel návštěvníků příslušného objektu nebo místa.*

**- Komunální cíl** je zejména objekt místního významu, ke kterému směřuje zejména místní doprava. Jedná se např. o úřad místní samosprávy, školní zařízení, sportoviště, sídlo obecní policie apod.

**- Jiný cíl** je zejména veřejný objekt, který se nepovažuje za místní cíl ani kulturní, turistický nebo komunální cíl a pokud pro něj není určena jiná dopravní značka. Za jiný cíl se pro účely ODZ považují zejména následující cíle, které lze doplnit i obecně srozumitelným piktogramem:



**- Souhrnný cíl** je společné označení pro vybrané cíle (viz kap. A.2.3.4.5.).

**2.3.4.3 Užití**

1. Na jedné dopravní značce lze pro jeden směr uvést nejvíce čtyři cíle.
2. Na konkrétní pozemní komunikaci se postupně uvádí nejbližší dálkový a blízký cíl přiřazený této komunikaci dle přílohy. Za hraničním přechodem se uvádí všechny dálkové cíle přiřazené konkrétní pozemní komunikaci. K tomu se užije dopravní značky č. IS 8b „Dálková návěst“ s uvedením vzdálenosti.
3. Zahraniční cíl se uvádí zpravidla jen na výjezdech z velkých měst a v blízkosti státní hranice. Na značce je uveden v jazyce státu, na jehož území se tento cíl nachází (např. Linz, Kraków apod.). Doplňuje se symbolem rozlišovací značky příslušného státu:




1. Pro případné umístění piktogramu jiného cíle na směrové tabuli č. IS 4a až č. IS IS 5 a č. IS 24a až č. IS 24c platí obdobná pravidla jako pro umístění čísla silnice (obr. **???**). Na velkoplošné značce se piktogram jiného cíle umísťuje za jeho názvem, v případě stísněných poměrů na velkoplošné značce lze užít obecně známého piktogramu (letiště, nákupní zóna apod.) samostatně.





**2.3.4.4 Plán tras**

ODZ je třeba účelně využívat pro vyznačení tras s ohledem na vedení vybraného druhu dopravy (nákladní, tranzitní apod.). K tomu se zpracovává plán tras. Při jeho sestavování je nutné vycházet zejména z možností a uspořádání sítě pozemních komunikací a dále je nutno zohlednit vliv dopravy na životní prostředí apod. (obr.).

****


**2.3.4.5 Zkratky a sdružování cílů**

1. Název cíle se uvádí vjednom řádku textu (kromě textu na dopravní značce č. IS 12a a č. IS 12b) a přednostně v nezkrácené podobě. V případě dlouhého názvu cíle (zejména složeného z více slov) se připouští zkrácení názvu cíle, přitom musí zkrácený název zůstat srozumitelný a jednoznačný. Zpravidla se zkracuje doplňující slovo názvu obce. Seznam zkratek pro vybrané konkrétní cíle je uveden v příloze.
2. Při uvádění místního cíle před dosažením obce se tento cíl uvádí za názvem obce a odděluje pomlčkou. Při uvádění několika místních cílů na velkoplošné značce se uvádí název obce jednou a místní cíle pod sebou (obr.).



1. K zamezení kumulace cílů a s přihlédnutím k obecnému omezení počtu informačních údajů (viz kap. A.2.3.2.) je vhodné sdružování jednotlivých cílů v jednom směru do souhrnného cíle. Náhradou za užití (opakování) všech dálkových, i zahraničních, doplňkových případně i blízkých cílů v jednou směru se užívá souhrnný cíl „Tranzit“. V případě rozdělení směru ke konkrétnímu dálkovému nebo doplňkovému cíli, lze zbývající cíle pro vybraný směr nahradit souhrnným cílem „Ostatní tranzit“. Souhrnný cíl „Ostatní tranzit“ se užívá zpravidla pro směr s největším počtem dálkových nebo doplňkových cílů.

### Souhrnný cíl „Tranzit“ nebo „Ostatní tranzit“ se uvádí v rámečku (obr.).



Uvedení (opakování) čísla dálnice, čísla silnice nebo dopravního okruhu je i v takovém případě

podmínkou.

Místní nebo jiné cíle se vždy uvádějí odděleně (nezahrnují se pod souhrnný cíl „Tranzit“ nebo

„Ostatní tranzit“).


1. V případě, že se v daném směru užije místní i jiný cíl, umísťuje se na velkoplošné značce každý do samostatné subplochy.


(5) Pokud to konkrétní podmínky umožňují, lze soubor jiných cílů nahradit obecnějším souhrnným cílem (případně doplněným piktogramem), např. „průmyslová zóna“, „Obchodní zóna“, „Lázeňská zóna“ apod. (viz kap. A.2.3.4.2.).

(6) Skupina cílů, pro kterou se vyjadřuje určitá společná charakteristika, se graficky zvýrazňuje. Např.

skupina cílů se společným dopravním omezením nebo platná jen pro určitý druh vozidel se na

velkoplošné značce sdružuje do rámečku (obr.).





**2.3.4.6 Pořadí a umístění**

Cíle pro konkrétní pozemní komunikaci se na značkách pro každý směr řadí podle svého druhu a vzdálenosti v tomto pořadí:


1. Zahraniční cíl
2. Dálkový cíl
3. Blízký cíl
4. Doplňkový cíl
5. Místní cíl
6. Jiný cíl
7. Kulturní cíl
8. Turistický cíl
9. Komunální cíl

Pokud to místní podmínky dovolují, doporučuje se skupinu kulturních, turistických a komunálních cílů umístit odděleně. Při překročení počtu 10 informačních údajů (viz čl. 2.3.2) je takové oddělení nezbytné.


V rámci jednoho druhu se cíle na značkách se řadí od nejvzdálenějšího k nejbližšímu.

To neplatí pro dále uvedené případy:


- Pro pořadí cílů na značkách na dopravním okruhu je rozhodující vzdálenost k místu odpojení z okruhu. Cíl, který se odpojuje na nejbližší křižovatce, se uvádí nejníže (obr.).



- Cíle na okružní křižovatce se řadí dle pořadí odpojení (obr.).



- Na návěsti před mimoúrovňovou křižovatkou se cíle nacházející se ve směru odbočení uvádějí ve stejném pořadí jako na směrových tabulích umístěných na křižovatce větve s jinou pozemní komunikací. Nejvýše se uvádí cíl ve směru přímo a pod ním cíl ve směru vlevo a dále cíl ve směru vpravo (obr.).




- V případě kombinace místního cíle „Centrum“ s jiným místním cílem se cíl „Centrum“ uvádí zpravidla jako první (obr.).




Jednotlivé směrové tabule se v případě jejich kombinace umísťují v tomto pořadí:

1. pro směr jízdy přímo
2. pro směr odbočení vlevo
3. pro směr odbočení vpravo.


Na směrové tabuli se cíl ve směru přímo umísťuje do středu volné plochy. Pokud je cíl doplněn údajem o vzdálenosti, orientuje se cíl k levému okraji a číselný údaj k pravému okraji volné plochy. Ve směru odbočení vlevo se cíl (cíle) orientuje k pravému okraji a číselný údaj (pokud se uvádí) k levému okraji volné plochy. Ve směru odbočení vpravo se cíl (cíle) orientuje k levému a číselný údaj pravému okraji volné plochy (obr.).



Na velkoplošné značce, pokud je pro směr přímo vyznačen jeden jízdní pruh, se řadí cíle zpravidla pod sebou a zarovnávají levým okrajem. Pokud je pro směr přímo vyznačeno více jízdních pruhů a pokud to velikost velkoplošné značky umožňuje, lze cíle umísťovat v jednom řádku vedle sebe. Cíle se v takovém případě orientují na střed volné plochy (obr).



Na velkoplošné značce se ve směru odbočení cíle řadí zpravidla pod sebou a zarovnávají se levým okrajem. Pokud je pro odbočení vyznačeno více jízdních pruhů a pokud to velikost velkoplošné značky umožňuje, lze cíle umísťovat v jednom řádku vedle sebe. Cíle se v každém řádku orientují na střed volné plochy (obr.).



**2.3.5 Číslo dálnice, silnice**

**2.3.5.1 Všeobecně**

Číslo dálnice a číslo silnice je základním prvkem orientace, neboť poskytuje informaci o průběhu konkrétní dálnice nebo silnice v celé její trase bez ohledu na postupně měnící secíle. Číslo dálnice nebo číslo silnice se uvádí na samostatné značce (č. IS 16a až č. IS 17) nebo se užívá symbolu této značky na velkoplošné značce (návěsti) anebo na směrové tabuli (č. IS 1a až č. IS 3d).

**2.3.5.2 Užití**


Na směrové tabuli se číslo dálnice nebo číslo silnice uvádí před křižovatkou s touto pozemní komunikací v případě, že uvedený cíl na této komunikaci nebo v její blízkosti nachází. Pokud není na konkrétní komunikaci k dispozici žádný vhodný cíl, lze číslo dálnice nebo číslo silnice užít i ve spojení s doplňkovým cílem.

Směrových tabulí pro příjezd k dálnici nebo k silnici pro motorová vozidla (č. IS 1a až č. IS 2d) se užívá i k označení směru k takové komunikaci ze širší oblasti, odkud je užití takové komunikace účelné; v takovém případě se na směrové tabuli vyznačuje symbol dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, číslo dálnice nebo silnice pro motorová vozidla se na směrové tabuli vyznačuje až před křižovatkou s danou pozemní komunikací.

Na návěsti před křižovatkou se číslo dálnice nebo číslo silnice (symbol dopravní značky č. IS 16a až č. IS 17) uvádí před křižovatkou s touto pozemní komunikací, přitom není rozhodující, jaké cíle jsou na návěsti uvedeny.

V případě společného průběhu více dálnic nebo silnic je nutno uvést čísla všech. V případě silnice se zpravidla užívají příslušné značky č. IS 16b až č. IS 17 i za křižovatkou.

Tato zásada platí i pro užití směrových tabulí s tím, že k cíli nacházejícímu se v úseku společného průběhu silnic se přiřazuje číslo silnice, po které se k tomuto úseku přijíždí (obr.).



**2.3.5.3 Pořadí**


Čísla dálnic a silnic (značky č. IS 16a až č. IS 17 nebo jejich symboly) se uvádějí od nejnižšího čísla k nejvyššímu, přičemž se nejdříve uvádějí národní čísla a následně čísla silnice pro mezinárodní provoz.

**2.3.5.4 Umístění**

1. Na velkoplošné značce osazené vedle vozovky se číslo dálnice nebo silnice umísťuje:

- ve směru přímo nad úrovní hlavy šipky a zpravidla na úrovni řádku s cílem,

- ve směru odbočení pod úrovní řádku s cílem - např. obr.



1. Na velkoplošné značce osazené nad vozovkou se číslo dálnice nebo silnice umísťuje:

- ve směru přímo vedle šipky pod řádkem s cílem,


- ve směru odbočení vedle šipky pod řádkem s cílem,

- v případě užití více šipek stejného druhu (tj. více jízdních pruhů v jednom směru jízdy), mezi

šipky pod řádkem s cílem.


Příklady viz obr. *(dříve)*

Výše uvedené zásady neplatí pro značku č. IS 8a a č. IS 8b. V tomto případě se číslo dálnice a silnice umísťuje nad řádkem s cílem (obr).




**2.3.6 Údaj o vzdálenosti**

1. Vzdálenost k určenému cíli se stanoví ke středu obce a zaokrouhluje na celé km. V případě, že vychází po zaokrouhlení vzdáleností ke dvěma po sobě následujícím obcím stejné hodnoty a jejich vzájemná vzdálenost je do 400 m, upraví se vzdálenosti na příslušných dopravních značkách dle obr.



1. Vzdálenost k hraničnímu přechodu se zaokrouhluje na celé km.
2. Na velkoplošné značce se údaj o vzdálenosti k určenému cíli uvádí pouze na značce č. IS 8b (obr.)



1. Pokud se užije údaj o vzdálenosti umístění návěsti před křižovatkou, stanoví se v případě úrovňové křižovatky k hranici křižovatky a zaokrouhluje na celé desítky metrů. V případě mimoúrovňové křižovatky se stanoví k začátku klínu odbočovacího pruhu a zaokrouhluje v obci na celé padesátky metrů, mimo obec na celé stovky metrů.
2. Údaj o vzdálenosti k určenému cíli se na značce umísťuje na úrovni řádku s cílem. Údaj o vzdálenosti umístění návěsti před křižovatkou se umísťuje ke spodnímu okraji značky (obr.).



**2.3.7 Symboly**

**2.3.7.1 Všeobecně**

Jako doplňující informaci lze na velkoplošné značce umístit symbol jiné dopravní značky, pokud to není na újmu její čitelnosti a srozumitelnosti.


**2.3.7.2 Nebezpečí, omezení**

**2.3.7.2.1 Rozměry**

Rozměr vkládaného symbolu výstražné nebo zákazové dopravní značky se volí co možná největší s ohledem na dispoziční možnosti celé velkoplošné značky. Podrobnosti stanoví VL 6.1.

**2.3.7.2.2 Umístění**

Na návěsti před úrovňovou křižovatkou se symbol výstražné nebo zákazové značky umísťuje do dříku šipky, pokud nebezpečí nebo omezení platí na silnici ve směru šipky (obr. ).





Pokud se nebezpečí nebo omezení vztahuje pouze k určitému cíli, umísťuje se symbol příslušné značky u daného cíle (obr ).



Na návěsti před mimoúrovňovou křižovatkou se symbol dopravní značky umísťuje u cíle (cílů), ke kterému se vztahuje (obr. ).



**2.3.7.3 Dálnice, SMV**


Velkoplošné značky (návěsti) se užívá před křižovatkami v širší oblasti, odkud je směřování k dálnici nebo SMV účelné a dopravně výhodné. Symbol dálnice nebo SMV se na velkoplošné značce užívá zejména v případě, kdy cíl dosažitelný po dálnici nebo SMV není vložen do zelené subplochy. To je v případě, kdy je konkrétní cíl dosažitelný i po jiné pozemní komunikaci.

**2.3.7.3.1 Rozměry**

Rozměry upravují VL 6.1.

**2.3.7.3.2 Umístění**

Pokud k dálnici nebo SMV vede daný směr vyznačený na návěsti, umísťuje se symbol obdobně jako číslo silnice a umísťuje se v pořadí za číslem (čísly) silnice (obr.).



Pokud se směr k dálnici nebo SMV vztahuje pouze k určitému cíli, umísťuje se příslušný symbol u daného cíle.

**2.3.7.4 Mýtné**

Značka se symbolem značky „Mýtné“č. IP 15c označuje směr k pozemní komunikaci zpoplatněné mýtným. Plní tak funkci značky předběžné ke značce č. IP 15c. Značky se neužívá pro označení směru k dálnici a SMV.

**2.3.7.4.1 Rozměry**

Rozměry upravují VL 6.1.

**2.3.7.4.2 Umístění**


Na směrové tabuli se symbol umísťuje za cílem (obr.).




Pokud v konkrétním případě grafických možností nelze na směrové tabuli současně užít symbolu i údaje vzdálenosti, uvádí se pouze symbol mýtného (jedná se o významnější informační údaj) – obr.



Na velkoplošné značce (návěsti před křižovatkou) v případě, že je zpoplatněn mýtem celý směr se všemi uváděnými cíli, se symbol značky č. IP 15c uvádí obdobně jako číslo silnice a umísťuje se v pořadí za číslem (čísly) silnice (obr.).



V případě, že je po pozemní komunikaci zpoplatněné mýtným dostupný pouze vybraný konkrétní cíl, užije se symbolu značky č. IP 15c ve spojení s tímto cílem.

****

**2.4 PÍSMO**

**2.4.1 Všeobecně**

Typ písma upravují VL 6.1. Dle typu se písmo dělí na písmo střední a úzké.

**2.4.2** **Druh a typ písma**

Název obce a místní cíl se provádí písmem velké abecedy (obr. ).



Cíl „Centrum“ a jiný cíl se provádí písmem malé abecedy, první písmeno je velké (obr. ).



Kulturní, turistický a komunální cíl se provádí písmem malé abecedy, první písmeno je velké.

Název ulice se provádí písmem malé abecedy, první písmeno je velké.

Přednostně se užívá písmo střední (obr. ).



V odůvodněných případech lze pro úsporu místa využít komprese textu do 85 % (obr. )



Výjimečně lze užít písmo úzké (obr. ).



Na jedné velkoplošné značce se doporučuje užití jednoho typu písma.

Typ písma na směrové tabuli se odvozuje z délky textu. Z toho vyplývá možnost užití odlišného typu písma na jednotlivých směrových tabulích sestavy (obr. ).



**2.4.3 Výška písma**

1. Na jedné dopravní značce nebo sestavě značek se pro cíle užívá zpravidla jedna výška písma. To neplatí pro souhrnný cíl „Tranzit“ a „Ostatní tranzit“, pro které se užívá výška písma vždy o stupeň větší ze škály uvedené v kap. A 2.4.3. **??????** Větší výšky písma lze užít i v případech, kdy z grafického řešení vychází například rozměrná volná plocha velkoplošné značky.
2. V případě cíle, který obsahuje předložku, se užívá výška písma textu za předložkou (včetně předložky) o stupeň nižší ze škály uvedené v kap. A 2.4.3 (např. „BEČOV NAD TEPLOU“).
3. Na směrové tabuli se užívá výška písma 100 mm. Na směrové tabuli umístěné na silnici I. a II. třídy nebo místní komunikaci I. a II. třídy a na případně jiné dopravně významné pozemní komunikaci se doporučuje výška písma 135 mm **??????**.
4. Na velkoplošných značkách se užívají následující výšky písma:
5. Pozemní komunikace v obci

značka vedle vozovky ................................................... min. 200, výjimečně 150 mm

značka nad vozovkou .................................................. min. 250, výjimečně 200 mm

1. Pozemní komunikace mimo obec

značka vedle vozovky .................................................... min. 200 mm

značka vedle vozovky směrově rozdělené komunikace ......... min. 250 mm

značka nad vozovkou .................................................... min. 300 mm

značka nad vozovkou směrově rozdělené komunikace ……… min. 350 mm

1. Dálnice a SMV

značka vedle vozovky .................................................... 300 mm

značka č. IS 8a nebo č. IS 8b ......................................... 250 mm

značka nad vozovkou .................................................... 420 mm

značka IS 8a nebo č. IS 8b nad vozovkou .................... 350 mm

Užití jiné výšky písma mimo výše uvedenou škálu není dovoleno.

(5) Pro kulturní, turistické a komunální cíle se na značce č. IS 24b užívá výška písma 135 nebo

100 mm, na značkách č. IS 24a nebo č. IS 24c 100 mm.

Pro výšku písma na značce č. IS 23 platí obdobné zásady jako pro velkoplošnou značku, bližší

podrobnosti upravuje metodický pokyn MD.

(6) V případě ODZ pro cyklisty se na směrové tabuli (č. IS 19a až č. IS 19d) užívá výška písma 50

mm, na návěsti (č. IS 20) min. 50 mm. Pro číslo cyklistické trasy se na směrových tabulkách

(č. IS 21a až č. IS 21c) se užívá výška písma 65 mm.

(7) Pro název ulice se na značkách č. IS 22a až č. IS 22f užívá výška písma 100 mm.

**2.4.4 Typ písma číselných znaků**

Pro číslice číselných znaků se zásadně užívá písmo střední. Jedinou výjimkou je provedení značky č. IS 17 uvádějící trojciferné číslo silnice pro mezinárodní provoz, v tomto případě se užívá písmo úzké. Stejná zásada platí i pro užití symbolu této značky na velkoplošné značce (obr. ).



**2.4.5 Výška písma číselných znaků**

Na dopravních značkách ODZ se užívá výška číslic stejná jako výška písma cíle.

Údaj o vzdálenosti na velkoplošné značce se uvádí ve výšce o stupeň nižší než výška písma cíle ze škály uvedené v kap. A.2.4.3. Při užití výšky písma 150 mm je výška číslic rovněž 150 mm.

Uvedené neplatí pro značku č. IS 8b, kde je údaj o vzdálenosti stejné výšky jako cíl.

**2.5 ŠIPKY**

**2.5.1 Všeobecně**

Šipky společně s přiřazenými informačními údaji usměrňují provoz do žádaných směrů. Podle účelu a konkrétní situace se užívá buď šipky samostatné nebo kombinace šipek. Volba tvaru, provedení a počtu šipek vychází z druhu křižovatky, počtu a uspořádání jízdních pruhů.

**2.5.2 Druhy**

**-** **Samostatná svislá šipka je** svisle vzhůru orientovaná šipka. Ukazuje směr k dosažení uvedeného cíle(ům) přímo.

**- Samostatná šikmá šipka je** šipka orientovaná vzhůru. Ukazuje směr k dosažení uvedeného cíle(ů) ve směru odbočení a označuje začátek odbočovacího nebo řadicího pruhu určeného pro odbočení k uvedenému cíli(ům).

**- Samostatná lomená šipka je** šipka orientovaná vzhůru nejprve svisle a poté šikmo. Ukazuje směr odbočení k uvedenému cíli(ům).

**- Samostatná vodorovná šipka je** vodorovně orientovaná šipka. Ukazuje směr a místo odbočení k uvedenému cíli(ům).

**- Kombinovaná šipka** je složená z více šipek vycházejících zpravidla ze základních typů samostatných šipek (obr. ).



V případě složitější křižovatky je nutno provedení a tvar šipek přizpůsobit konkrétní situaci, počtu a uspořádání jízdních pruhů.

Na pozemní komunikaci mimo dálnici nebo SMV se šířkou dříku šipky na návěsti umístěné vedle vozovky odlišuje vedení hlavní a vedlejší pozemní komunikace (obr ).



To neplatí, jedná-li se o mimoúrovňovou křižovatku s odbočovacím a připojovacím pruhem.

**2.5.3 Rozměry, počet, umístění**

Na značce umístěné nad vozovkou musí počet šipek na značce odpovídat počtu jízdních pruhů. Značka se umísťuje tak, aby se jednotlivé šipky pro směr přímo nacházely přibližně nad osou příslušného jízdního pruhu, pro šikmé a lomené šipky se takové umístění doporučuje.

Na značce umístěné vedle vozovky šipky vyjadřují schematicky tvar křižovatky.

**2.6 Barevné provedení DOPRAVNÍCH ZNAČEK**

**2.6.1 Všeobecně**

Barevné provedení značek ODZ má pro orientaci podstatný význam. Barevné provedení jednotlivých značek ODZ vychází z vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., koloritu barev upravuje ČSN EN 12899 -1.

**2.6.2 Barevné provedení značek**

**2.6.2.1 Základní plocha**

1. Základní plocha značek ODZ na dálnici a SMV je zelené barvy; písmo a šipky jsou barvy bílé.
2. Základní plocha značek ODZ na pozemní komunikaci mimo dálnici a SMV je modré barvy;

písmo a šipky jsou barvy bílé.

(3) Základní plocha značky „Výjezd“ (č. IS 7a) má barevné provedení odpovídající druhu pozemní

komunikace ve směru odbočení. Při užití na výjezdu směrem k dálnici a SMV je barva základní

plochy zelená, na výjezdu směrem k jiné pozemní komunikaci je barva základní plochy modrá,

šipka je barvy bílé. Pokud je na značce uveden pouze místní nebo jiný cíl, je barva základní

plochy bílá ***?????***.

(4) Základní plocha značek ODZ určených pro cyklisty je žluté barvy; písmo a šipky jsou barvy černé.

(5) Základní plocha značek ODZ označujících kulturní, turistické a komunální cíle je hnědé barvy;

barvy, písmo a šipky jsou barvy bílé.

(6) Základní plocha značek ODZ označujících ulice je červené barvy; písmo a šipky jsou barvy bílé.

**2.6.2.2 Subplocha**

1. Subplocha na návěsti užité před křižovatkou dálnice nebo SMV a jiné pozemní komunikace

má barevné provedení odpovídající situování cíle v subploše uvedeném:

- Zelená subplocha, jde-li o cíl dálkový, blízký nebo doplňkový přiřazený dálnici nebo SMV.

- Modrá subplocha, jde-li o cíl dálkový, blízký nebo doplňkový přiřazený pozemní

komunikaci mimo dálnici nebo SMV,

- Bílá subplocha – jde-li omístní nebo jiný cíl (obr. ).

- Oranžová subplocha – jde-li cíl dosažitelný po objížďkové nebo odklonové trase.










(2) Kulturní, turistický nebo komunální cíl se zpravidla označuje samostatně (nevkládá se do


hnědé subplochy na velkoplošné značce).


(3) Název ulice se vkládá do velkoplošné značky pouze v odůvodněném případě, a pokud to


význam ulice vyžaduje.


Příklady barevného provedení viz obr.

****

****

****

****

****

**2.6.2.3 Směrové tabule a jiná označení**

(1) Podle cíle, druhu pozemní komunikace, po které je cíl(e) dosažitelný a podle určení, se užívají

směrová a jiná označení, které se liší svým barevným provedením.

(2) Na značce č. IS 1a až č. IS 1d se uvádí cíl(e) dosažitelný po dálnici. Na značce č. IS 2a až č. IS

2d se uvádí cíl(e) dosažitelný po SMV. Na značce č. IS 3a až č. IS 3d se uvádí cíl(e) dosažitelný po jiné silnici než dálnici nebo SMV. Na značce č. IS 4a až č. IS 4d se uvádí místní cíl(e). Na značce č. IS 5 se uvádí jiný cíl(e).

(3) Na značce č. IS 19a až č. IS 21d se uvádí cíl(e) (případně jen číslo cyklistické trasy) určené pro

cyklisty na vybraných trasách.

(4) Na značce č. IS 22a až č. IS 22f se uvádí název ulice.

1. Na značce č. IS 23 až č. IS 24c se uvádí kulturní, turistický nebo komunální cíl.

**2.7 Technické provedení značek**

**2.7.1 Rozměry**

(1) Základní rozměry jednotlivých značek ODZ upravují VL 6.1.

(2) Rozměr velkoplošné značky se odvozuje zejména z počtu informačních údajů, druhu a

velikosti písma, počtu a způsobu užití šipek.

**2.7.2 Světelně technické vlastnosti**

1. Požadavky na světelně technické vlastnosti značek upravuje ČSN EN 12899-1.
2. Značky ODZ jsou v provedení značek reflexních. Reflexní značkou se rozumí značka, jejíž činná plocha je tvořena retroreflexním materiálem. Ten se z hlediska světelně technických vlastností dělí na třídu RA 1, RA 2 a RA 3.
3. Požadovaná třída retroreflexního materiálu se odvozuje zejména z umístění značky:

- dálnice, rychlostní silnice a místní komunikac I. třídy – RA3

- silnice I. a II. třídy - min. RA2

- v ostatních případech – min. RA1.

**2.7.3 Konstrukce**

Konstrukci tvoří štít značky, na kterém je aplikován retroreflexní materiál a nosná konstrukce, na které je značka umístěna. Požadavky na konstrukci značek upravují ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12767 a TP 65.

**2.7.4 Osvětlení**

Značku označující zvlášť významnou nebo komplikovanou dopravní situaci anebo umístěnou v prostředí s rušivým světelným okolím se doporučuje osvětlit zespodu vlastním světelným zdrojem. Přitom nesmí dojít k oslňování řidičů.

Charakter osvětlení nesmí významně měnit koloritu činné plochy značky.

Retroreflexní materiál značky osvětlované vnějším světleným zdrojem musí splňovat vlastnosti stanovené pro reflexní značky neosvětlované vnějším světelným zdrojem.

**2.8 Přechodné zrušení platnosti**

Přechodné zrušení platnosti některého informačního údaje nebo šipky na značce se provádí minimálně křížovým přelepením retroreflexní oranžovo-černou páskou o šířce min. 50 mm, a to tak, aby je dostatečně zakrývala (viz obr.) Uvedené škrtnutí může být provedeno i umístěním přídavné konstrukce na značku.Tato úprava musí být účinná i za snížené viditelnosti a nesmí se poškodit při jejím odstraňování činná plocha stávající značky. V případě takové úpravy na prosvětlované značce musí být vypnut její zdroj.

Platnost celé značky se ruší jejím zakrytím. Pokud je nutno platnost zrušit na dobu delší než 3 měsíce, doporučuje se neplatné symboly zakrýt a v případě, že je celá značka neplatná, značku demontovat.

